Ficha Técnica Polo

Assistência Técnica

e Gerencial

# Características gerais:

# Descritivo Técnico:

* + - Camiseta polo manga curta
    - Confeccionado em tecido malha Piquet PA anti-pilling, FPS 50+, composição 50% algodão, 50% poliéster.Gramatura de 200g/m².
    - Botão 4 furos, na cor verde escuro, 12mm aplicados na parte da frente para fechamento da vista (3 unidades).
    - Gola polo retilínea em ribana 1x1
    - Punho retilíneo em ribana 1x1
    - Entretelar vista do fechamento da frente
    - Logo em bordado, tamanho 9x5,3cm.
    - Tabela de medidas do tamanho P ao XGG.
    - Cada Polo deverá possuir 01 (uma) etiqueta, contendo todas as informações obrigatórias conforme Resolução n.º 02, de 6 de maio de 2008 e ABNT NBR NM ISO 3758 (Têxteis – Códigos de cuidado usando símbolos). A mesma deverá ser fixada centralizada na parte interna do decote costas, de modo a facilitar a identificação do tamanho da peça.

# Tabelas de Medidas:

|  |  |
| --- | --- |
| PARTES | MEDIDA |
| P | M | G | GG | XG | XGG |
| Altura Total | A | 67 | 69 | 71 | 73 | 76 | 82 |
| Tórax | B | 47 | 51 | 57 | 58 | 61 | 67 |
| Quadril | C | 47 | 51 | 57 | 58 | 61 | 67 |
| Manga | D | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

1. **Descrição do Produto:**

* Camiseta polo cor verde escuro.
* Peitilho com 15cm de comprimento de 3cm largura. Ambos em malha piquet.
* 3 botões acrilicos de 10mm, 4 furos na cor verde escuro
* Gola polo retilínea com 7,5 cm pronta nas costas e 6 cm na frente na cor do tecido verde escuro. O leve arredondamento da gola deverá ser feito na costura.
* Gola com viés de reforço.
* Punho da manga com 2,5 cm pronto e pespontado.
* Barra na galoneira com 2,5 cm de largura.
* Bordado centralizado na parte esquerda.
* Caseado feito na caseadeira electronica
* Abertura nas laterais com 3,5 cm pronta
* Entretelas no peitilho(abertura) e no pé de gola.

# Matérias-Primas e Aviamentos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIÇÃO DE MATÉRIAS – PRIMAS E AVIAMENTOS** | | | |
| **Tecido** | | | |
| **Produto** | **Composição** | **Gramatura** | **Cor/Referência** |
| Malha Piquet PA – Anti- pilling com proteção UV 50+ | 50% algodão, 50% poliester | 200g/m² | Verde escuro Senar |
| **Aviamentos** | | | |
| **Produto** | **Composição** | **Especificações** | **Cor/Referência** |
| Botão 4 furos | Acrilico perolado | 10mm | Verde escuro |
| Linha | 100% poliéster | - | Verde escuro |
| Fio texturizado | 100% poliéster | - | Verde escuro |
| Gola retilínea | 50% algodão, 50% poliester | - | Verde escuro |
| Punho retilíneo | 50% algodão, 50% poliester | 3,3 cm | Verde escuro |
| **Bordado** | | | |
|  | | | |
| **Tamanho / Combinação de Cores** | | | |
| **Tamanho** | | **Cores** | |
| 9cm x 5,3cm | | PANTONE – 000C   |  | | --- | |  | | |

# Controle de Qualidade:

1. Responsabilidade pela fabricação:

O fabricante é responsável pela produção do artigo, de acordo com as características estabelecidas na presente proposta.

1. Processos de Fabricação:

Os processos de fabricação, embora sejam da escolha do fabricante, condicionados pela natureza dos equipamentos disponíveis, devem assegurar ao artigo a conformidade com os requisitos desta proposta. Após a definição do fabricante, este terá 15 dias corridos para apresentar as amostras, 1 de cada tamanho, para escolha das grades que melhor se adequarem aos seus funcionários.

1. Garantia de qualidade:

Para garantia do artigo, o mesmo deverá considerar aspectos como: Evitar possíveis defeitos de construção ou possíveis manchas, prezando a qualidade do produto final. O fabricante deve garantir a qualidade do artigo mediante o controle de qualidade das matérias primas e do produto acabado, em todo o processo de fabricação.

1. Embalagem:

O Fabricante deve entregar as peças passadas, etiquetadas e embaladas individualmente com a descrição do tamanho visível.