

Ficha Técnica SENAR

Colete Puffer

Sumário:


1. **Objetivo**....................................................................................................... 2
2. **Características gerais:**
3. Descritivo técnico.............................................................................. 2
4. Desenho Ilustrativo............................................................................ 3
5. Amostra de Tecido..............................................................................3
6. Medidas do produto acabado.............................................................4
7. **Ficha Técnica**............................................................................................... 5
8. **Matérias-Primas e Aviamentos:** ................................................................ 6
9. **Controle de qualidade**................................................................................ 7
10. **Objetivo:**

Esta ficha técnica tem por objetivo padronizar, especificar a matéria-prima e fixar as condições exigíveis que devem satisfazer a confecção do Colete Puffer, na cor preta, dentro das normas estabelecidas.

1. **Características gerais:**
2. **Descritivo Técnico:**

* Confeccionado em tecido plano Poliamida fosco matelassê (manta acrílica) dublado na cor preta dos dois lados. Desenho em listras com 5cm de distância.
* Gola alta em tecido matelassê.
* 02 bolsos laterais embutidos e com lapela.
* Zíper tratorado destacável nr.08 na cor preta.
* Logo bordada no tamanho 8,5cm x 2,3 cm.
* Tabela de medidas do tamanho P M G GG XG XGG.
* Cada camisa deverá possuir 01 (uma) etiqueta, contendo todas as informações obrigatórias conforme Resolução n.º 02, de 6 de maio de 2008 e ABNT NBR NM ISO 3758 (Têxteis – Códigos de cuidado usando símbolos). A mesma deverá ser fixada centralizada na parte interna do decote costas, de modo a facilitar a identificação do tamanho da peça.


1. **Desenho Ilustrativo:**



1. **Amostra de Tecido:**

****

1. **Medidas do produto acabado e Quantidades**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTES | MEDIDA | TAMANHO | | | | | |
| P | M | G | GG | XG | XGG |
| Altura Total | A | 67 | 68 | 70 | 72 | 73 | 75 |
| Busto | B | 56 | 59 | 62 | 65 | 67 | 69 |
| Cintura | C | 53 | 54 | 57 | 60 | 62 | 64 |
| Quadril | D | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| **OBS: As medidas desta tabela não têm acréscimo de costura, são referentes as medidas da peça pronta.** | | | | | | | |

1. **Ficha Técnica:**

|  |  |
| --- | --- |
| **DESCRIÇÃO DO PRODUTO:** Colete Puffer | |
| Data de Elaboração: Abril/2023 |  |
| Desenho Técnico | |
| Frente | Costas |
|  |  |
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO  - Colete Puffer em tecido plano Poliamida fosco matelassê em manta acrílica dublado dos dois lados.  - Desenho em listras de aproximadamente 5 cm de distancia  - 02 bolsos laterais embutidos com lapela de 2,5 cm de largura pronta  - Abertura do bolso com 16 cm pronta.  - Acabamento interno do bolso com viés do mesmo tecido sem dublagem  - Acabamento interno do colete com revel do mesmo tecido sem dublagem  - Bordado centralizado na parte superior.  - Ziper destacável tratorado nr.08 na cor preta  - Gola alta em tecido matelassê.  - Linhas de costura na cor preta. | |

1. **Matérias-Primas e Aviamentos:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIÇÃO DE MATÉRIAS – PRIMAS E AVIAMENTOS** | | | |
| **Tecido** | | | |
| **Produto** | **Composição** | **Gramatura** | **Cor/Referência** |
| Tecido plano Poliamida fosco matelassê(com manta acrilica) dublado nos dos dois lados. | 100% Poliamida (nylon) | 110g/m² | Preto |
| Tecido plano Poliamida fosco -para bolsos e revéis. | 100% Poliamida (nylon) | 110g/m² | Preto |
| **Aviamentos** | | | |
| **Produto** | **Composição** | **Especificações** | **Cor/Referência** |
| Zíper destacável tratorado | 100% poliéster | Nr.08 | Preto |
| Linha | 100% poliéster | - | Preta |
| Fio | 100% poliéster | - | Preto |
| **Bordado** | | | |
|  | | | |
| **Tamanho / Combinação de Cores** | | | |
| **Tamanho** | | **Cores** | |
| 8,5cm x 2,3cm | |  | |
| Observações:  **A logo aplicada em cada modelo deve obedecer ao termo de referência e será na cor acima especificada.** | | | |

**Controle de Qualidade:**

1. Responsabilidade pela fabricação:

O fabricante é responsável pela produção do artigo, de acordo com as características estabelecidas na presente proposta.

1. Processos de Fabricação:

Os processos de fabricação, embora sejam da escolha do fabricante, condicionados pela natureza dos equipamentos disponíveis, devem assegurar ao artigo a conformidade com os requisitos desta proposta.

Após a definição do fabricante, este terá 15 dias corridos para apresentar as amostras, 1 de cada tamanho, para escolha das grades que melhor se adequarem aos seus funcionários.

1. Garantia de qualidade:

Para garantia do artigo, o mesmo deverá considerar aspectos como: Evitar possíveis defeitos de construção ou possíveis manchas, prezando a qualidade do produto final. O fabricante deve garantir a qualidade do artigo mediante o controle de qualidade das matérias primas e do produto acabado, em todo o processo de fabricação.

1. Embalagem:

O Fabricante deve entregar as peças passadas, etiquetadas e embaladas individualmente com a descrição do tamanho visível.

**Elaboração: Centro de Tecnologia do Vestuário SENAI - MS**