

Ficha Técnica SENAR

Polo Feminina

Sumário:

1. **Objetivo**....................................................................................................... 2
2. **Características gerais:**
3. Descritivo técnico.............................................................................. 2
4. Desenho Ilustrativo............................................................................ 3
5. Medidas do produto acabado.............................................................3
6. **Ficha Técnica**............................................................................................... 4
7. **Matérias-Primas e Aviamentos:** ................................................................ 5
8. **Controle de qualidade**................................................................................ 6
9. **Objetivo:**

Esta ficha técnica tem por objetivo padronizar, especificar a matéria-prima e fixar as condições exigíveis que devem satisfazer a confecção da Camiseta polo feminina, na cor azul marinho, dentro das normas estabelecidas.


1. **Características gerais:**
2. **Descritivo Técnico:**

* Camiseta polo manga curta
* Confeccionado em tecido malha Piquet PA anti-pilling, FPS 50+, composição 50% algodão, 50% poliéster. Gramatura de 200g/m²
* Botão acrílico 4 furos, na cor azul marinho, 10mm aplicados na parte da frente para fechamento da vista (4 unidades).
* Camiseta polo feminina com gola, pé de gola e abertura entretelada.
* Gola polo retilínea em ribana 1x1
* Punho retilíneo em ribana 1x1
* Entretelar vista do fechamento da frente e o pé de gola.
* Logo em bordado branco, tamanho 7,5x2,2cm.
* Tabela de medidas do tamanho PP ao EG3.
* Cada Polo deverá possuir 01 (uma) etiqueta, contendo todas as informações obrigatórias conforme Resolução n.º 02, de 6 de maio de 2008 e ABNT NBR NM ISO 3758 (Têxteis – Códigos de cuidado usando símbolos). A mesma deverá ser fixada centralizada na parte interna do decote costas, de modo a facilitar a identificação do tamanho da peça.

1. **Desenho Ilustrativo:**



1. **Medidas do produto acabado :**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PARTES | MEDIDA | TAMANHO | | | | | | | |
| PP | P | M | G | GG | EG1 | EG2 | EG3 |
| Altura Total | A | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Tórax | B | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 62 |
| Cintura | C | 39 | 42 | 44 | 46 | 49 | 51 | 54 | 56 |
| Quadril | D | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 62 |
| Comprimento da manga | E | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| **OBS: As medidas desta tabela não têm acréscimo de costura, são referentes as medidas da peça pronta.** | | | | | | | | | |

1. **Ficha Técnica:**

|  |  |
| --- | --- |
| **DESCRIÇÃO DO PRODUTO:** Polo Feminina | |
| Data de Elaboração: 02/2022 |  |
| Desenho Técnico | |
| Frente | Costas |
|  |  |
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO  **-** Camiseta polo cor azul marinho  - Colarinho(pé de Gola) com 2 cm pronto. Sendo o externo em malha piquet e o interno em tecido tricoline.  - Peitilho com 17cm de comprimento de 2cm largura. Sendo o externo em malha piquet e o interno em tecido tricoline.  - 4 botões acrilicos de 10mm, 4 furos na cor azul marinho  - Gola polo retilínea com 6 cm pronta nas costas e 4,5 cm na frente na cor do tecido azul marinho. O Leve arredondamento da gola deverá ser feito na costura.  - Punho da manga com 2,5 cm pronto e pespontado.  - Barra na galoneira com 2 cm de largura.  - Bordado centralizado na parte esquerda.  - Caseado feito na caseadeira electronica  - Abertura nas laterais com 3 cm pronta  - Entretelas no peitilho(abertura) e no pé de gola. | |

1. **Matérias-Primas e Aviamentos:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIÇÃO DE MATÉRIAS – PRIMAS E AVIAMENTOS** | | | |
| **Tecido** | | | |
| **Produto** | **Composição** | **Gramatura** | **Cor/Referência** |
| 1- Malha Piquet PA – Anti-pilling com proteção UV 50+  2-Tecido Tricoline | 1-50% algodão+50% poliéster  2-100% algodão | 200g/m²  - | Azul Marinho  Azul Marinho |
| **Aviamentos** | | | |
| **Produto** | **Composição** | **Especificações** | **Cor/Referência** |
| Botão 4 furos | Acrilico perolado | 10mm | Azul Marinho |
| Linha | 100% poliéster | - | Azul Marinho |
| Fio texturizado | 100% poliéster | - | Azul Marinho |
| Gola retilínea | 50% algodão+50% poliester | - | Azul Marinho |
| Punho retilíneo | 50% algodão+50% poliester | 3,3 cm | Azul Marinho |
| **Bordado** | | | |
|  | | | |
| **Tamanho / Combinação de Cores** | | | |
| **Tamanho** | | **Cores** | |
| 7,5cm x 2,2cm | | PANTONE 000C | |
| Observações:  **A logo aplicada em cada modelo deve obedecer ao termo de referência.** | | | |

****

1. **Controle de Qualidade:**
2. Responsabilidade pela fabricação:

O fabricante é responsável pela produção do artigo, de acordo com as características estabelecidas na presente proposta.

1. Processos de Fabricação:

Os processos de fabricação, embora sejam da escolha do fabricante, condicionados pela natureza dos equipamentos disponíveis, devem assegurar ao artigo a conformidade com os requisitos desta proposta.

Após a definição do fabricante, este terá 15 dias corridos para apresentar as amostras, 1 de cada tamanho, para escolha das grades que melhor se adequarem aos seus funcionários.

1. Garantia de qualidade:

Para garantia do artigo, o mesmo deverá considerar aspectos como: Evitar possíveis defeitos de construção ou possíveis manchas, prezando a qualidade do produto final. O fabricante deve garantir a qualidade do artigo mediante o controle de qualidade das matérias primas e do produto acabado, em todo o processo de fabricação.

1. Embalagem:

O Fabricante deve entregar as peças passadas, etiquetadas e embaladas individualmente com a descrição do tamanho visível.

**Elaboração: Centro de Tecnologia do Vestuário SENAI - MS**